Príloha č.1 – maliarske potreby

Maliarska farba ESMAL PLUS – 20 ks

1 ks = 25 kg

Vodou riediteľná akrylátová farba, matná, biela, s možnosťou tónovania do farebných odtieňov Určená na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokarton, betón, stierka, omietky atd. Vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť.

Stierka vnútorná vyrovnávacia – 5 ks

1 ks =6 kg

Disperzno-silikátová stierkovacia hmota vysokej belosti, určená na povrchovú úpravu minerálnych podkladov v interiéri.

Používa sa na gletovanie stien a stropov s cieľom dosiahnuť hladký a rovný povrch, vrátane drobných opráv pred maľovaním.

Farba biela

Maliarsky valec – 5 ks

Maliarsky valec 25 cm, bez držiaka, určený na držiak 8 mm

Materiál PES-polyester, výška plyšu 18 mm

Držiak valčeka – 5 ks

Držiak maliarskeho valčeka dĺžky 25 cm, priemer otvoru 8 mm Materiál: kov/plast

Lepiaca páska maskovacia 30 ks

Maliarska maskovacia lepiaca páska na prekrytie časti stien a predmetov pri maľovaní. Zabraňuje presakovaniu farby. Odolná voči vlhkosti.

Materiál: krepový papier Farba: žltá

Rozmer: 25 mm x 50 m

Brúsna mriežka – 50 ks

Materiál: karbid Drsnosť P100

90x290 mm

Štetec maliarsky plochý – 10 ks

Šírka 51x16 mm

v

Štetec zakrivený „zárohák“ plochý – 3 ks

50 x 12 mm

Sadra – 7 ks

Farba biela

1 ks = 3 kg

Rebrík maliarsky – 1 ks

Drevený maliarsky rebrík Dvojdielny

5 priečok na každej strane Nosnosť 150 kg Výška 1,67 m

Rukavice maliarske - počet párov 5

Velkosť 10 Oteruvzdomé Priedušné

Stieracia maliarska mriežka – 3 ks

Materiál: plast Rozmer: 27x29 cm

Fólia strečová fixačná – počet rolí 10

Transparentná fólia určená na ochranu predmetov pri maľovaní

Balene v roliach

Výška role: 50 cm

Hmotnosť: 2,2 kg

Vedro na farbu – 1 ks

Plastové vedro na farbu Objem 12 litrov

Teleskopická tyč na maliarsky valec – 1 ks

Plastová teleskopická tyč Max dĺžka 2 m